Взять двумерное преобразовании Фурье от входного изображения. Вывести на экран полученный спектр. Высчитать амплитуду и частоту.