Машина постоянного тока с параллельной обмоткой возбуждения

80 кВт

1500 об/м

IP23(22)

U1=U2=220В,

155 градусов класс нагревостойкости,

Самовентиляция

Решение в маткаде с необходимыми пояснениями и графиками.

Точность единиц- 0,00

Отдельно, для построения чертежа выделить требуемые параметры.

По книге ИП.Копылова «Проектирование Электрических машин»