Расчитать защитное заземление питающей установки, грунт -глина, заземлитель-труба ¾ дюйма длиной 4м, R доп ≤ 10 Ом, привести схему защитного заземления. . (Проектирование средств защиты от опасных и вредных производственных факторов. Учебное пособие. Часть1. Санкт-Петербург.1995. Раздел-средства защиты от электрического тока)