Канал 100 Мбит/с. Средняя длина поступающих кадров составляет 103 бит.

Подключено 10 линий по 64 Кбит/с. Каждый вызов длится в среднем 2 мин.

ЧЕМУ РАВНА (интенсивность потока вызовов) в этих задачах?