Определите режимы резания (t, S, V) при сквозном сверле-

нии чугунной плиты толщиной 21мм (НВ 170, масса заготовки

4,70кг), если диаметр отверстия 26,0мм (точность обработки - низкая, сверление по кондуктору- 2 отверстия). Определите штучное время на выполнение данной операции и энергетические показатели (Pо,Ne, Mкр). Приведите схему обработки.