Определить для заданного положения скорости всех точек механизма и угловые скорости звеньев с помощью плана скоростей. *Сделать проверку найденных значений с помощью мгновенных центров скоростей.*

|  |  |
| --- | --- |
| φ | 155 |
| ɑ | 10 |
| b | 15 |
| c | 18 |
| d | 16 |
| О1А | 8 |

*О1А-длина кривошипа;*

*φ-величина угла.*

**